{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["FORSIDE-TBL","TBL","KRIT"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":7,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"FORSIDE-TBL","index":0,"n_rows":54,"n_cols":6,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Tilbudsliste"]
[]
[null,"Bygherre:","Odense Havn A/S"]
[null,"Byggesag:","Transportvej"]
[]
[null,"Tilbud:","Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise "]
[null,null,"i henhold til udbudsmateriale af: "]
[]
[null,null,"Skriver:"]
[]
[null,"I tilbudet  ","indgår følgende ydelser til de angivne priser excl. moms:"]
[]
[null,null,1,"GENERELLE ARBEJDER"," ","kr."]
[null,null,2,"JORDARBEJDER",null,"kr."]
[null,null,3,"AFVANDINGSARBEJDER",null,"kr."]
[null,null,4,"BUNDOPBYGNINGSSAND",null,"kr."]
[null,null,5,"GRANITSKÆRVER",null,"kr."]
[null,null,6,"ASFALTARBEJDER",null,"kr."]
[null,null,7,"BROLÆGNINGSARBEJDER",null,"kr."]
[null,null,8,"KØREBANEAFMÆRKNING",null,"kr."]
[null,null,9,"AFMÆRKNINGSMATERIEL",null,"kr."]
[null,null,10,"GARTNERARBEJDER",null,"kr."]
[null,null,11,"UDSTYR",null,"kr."]
[null,null,12,"SIGNALANLÆG",null,"kr."]
[null,null,13,"FORSYNINGSANLÆG",null,"kr."]
[null,null,14,"ØVRIGE ARBEJDER",null,"kr."]
[null,null,15,"EVENTUELLE TILLÆGSARBEJDER",null,"kr."]
[]
[null,null,"Tilbudssum ekskl.moms",null," ","kr."]
[]
[null,"Forbehold :"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Modtagne rettelsesblade:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Underskrift:"]
[]
[]
[null,null,null,"Dato:______________","__________________________________________"]
[null,null,null,null,"underskrift"]
[]
[]
[null,"firma/navn:"]
[null,"Adresse:"]
[null,"Postnr./by:"]
[null,"Tlf:"]

{"sheet":"TBL","index":1,"n_rows":272,"n_cols":7,"rows_kept":272,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,4,1,6]]}
[null,null,null,null,"TILBUDSLISTE"]
[]
["Post","Arbejdets art",null,"Enhed","Antal","Enhedspris","Sum"]
[]
[]
["1","GENERELLE ARBEJDER",null,0,0]
["1.1","Styring og samarbejde samt arbejdsplads",null,0,0]
["1.1.1","Indretning, drift og rømning af arbejdsplads samt mødeskur, skurvogn og byggepladshegn",null,"sum",1]
["1.1.2","Færdselsregulerende foranstaltninger, inkl. tilsyn, skiltning og tilladelser",null,"sum",1]
[" ",0,null,0,0]
["SUM 1","GENERELLE ARBEJDER",null,0,0]
[" ",0,null,0,0]
["2","JORDARBEJDER",null,0,0]
["2.1","Forberedende arbejder",null,0,0]
["2.1.1","Rydning",null,0,0]
["2.1.1.1","Rydning af arbejdsområdet",null,"sum",1]
["2.1.1.5","Fjernelse af eksisterende træstubbe, Ø250 mm",null,"stk",300]
["2.1.1.6","Fjernelse af eksisterende beplantning inkl. stød",null,"sum",1]
[" ",0,null,0,0]
["2.1.3","Optagning og bortskaffelse af eksisterende ledningsanlæg ",null,0,0]
["2.1.3.2","Betonledninger, d < 2.5 m",null,"lbm",30]
["2.1.3.6","Brønde generelt",null,"stk",5]
["2.1.3.7","Eksisterende vejbrønde; optagning og bortskaffelse af Ø 400 mm kuppelriste og beton-topring, samt 9levering og tildækning med Ø 0,6 m stålplade, t = 8 mm. ",null,"stk",22]
[" ",0,null,0,0]
["2.1.5","Opbrydning/optagning/nedtagning og bortskaffelse af",null,0,0]
["2.1.5.1","Asfaltbelægning, t = 150 mm",null,"t",5600]
["2.1.5.4","Betonbelægningssten",null,"m²",350]
["2.1.5.9","Betonkantsten",null,"lbm",120]
["2.1.5.15","Belysningsmast, inkl. fundament",null,"stk",3]
["2.1.5.17","Trappe, beton inkl. stålgelænder",null,"sum",1]
["2.1.5.18","Trådhegn",null,"lbm",30]
["2.1.5.20","Skilte",null,"stk",7]
["2.1.5.21","Vejerbod jf. beskrivelse i SAB",null,"sum",1]
["2.1.5.22","Gul spærrebom ved Kystvejen",null,"stk",1]
[" ",0,null,0,0]
["2.1.6","Optagning/nedtagning og deponering (inden for arbejdsområdet) af",null,0,0]
["2.1.6.1","Granitkantsten",null,"lbm",70]
["2.1.6.2","Natursten",null,"stk",50]
["2.1.6.12","Betonbelægningssten",null,"m²",110]
["2.1.6.14","Skærver",null,"m³",2450]
["2.1.6.18","Belysningsmast, inkl. fundament",null,"stk",1]
["2.1.6.19","Trådhegn",null,"lbm",120]
["2.1.6.23","Skilte",null,"stk",2]
["2.1.6.25","Mast med diverse udstyr",null,"stk",1]
["2.1.6.26","Mast",null,"stk",1]
[" ",0,null,0,0]
["2.1.7","Optagning/nedtagning og deponering (på bygherrens materielplads) af",null,0,0]
["2.1.7.21","Skilte",null,"stk",1]
["2.1.7.24","Skydeport ved havneudvidelse",null,"stk",1]
[" ",0,null,0,0]
["2.1.8","Fræsning / skæring",null,0,0]
["2.1.8.1","Fræsning i asfalt, t = 0 - 30 mm",null,"m²",900]
["2.1.8.2","Fræsning i asfalt, t = 30 - 60 mm",null,"m²",900]
["2.1.8.3","Fortandingsfræsning i asfalt, b = 200 mm",null,"lbm",20]
["2.1.8.8","Skæring i asfalt, t = 150 mm",null,"lbm",110]
[" ",0,null,0,0]
["2.1.9","Adgangsvej",null,0,0]
["2.1.9.1","Etablering af p-plads og trampesti",null,"sum",1]
[" ",0,null,0,0]
["2.2","Muldjords- og blødbundsarbejder",null,0,0]
["2.2.1","Afrøming af muldjord",null,0,0]
["2.2.1.1","Muld at afrømme og henlægge i depot",null,"m³",2670]
["2.2.1.2","Muld at afrømme og bortskaffe, rent",null,"m³",4300]
["2.2.1.4","Muld at afrømme og bortskaffe, lettere forurenet, inkl. deponeringsafgift, inkl. transport (afstand < 30 km)",null,"m³",650]
["2.2.1.5","Muld at afrømme og bortskaffe, forurenet, inkl. deponeringsafgift, inkl. transport (afstand < 30 km)",null,"m³",260]
[" ",0,null,0,0]
["2.2.2","Udlægning af muldjord",null,0,0]
["2.2.2.4","Muld at afhente i depot og udlægge, t = 300 mm",null,"m²",8900]
[" ",0,null,0,0]
["2.2.3","Afgravning af blødbund",null,0,0]
["2.2.3.1","Blødbund at afgrave og bortskaffe",null,"m³",3000]
[" ",0,null,0,0]
["2.4","Råjordsarbejder",null,0,0]
["2.4.1","Råjord at afgrave og indbygge",null,"m³",5100]
["2.4.11","Friktionsfyld at levere og indbygge ved blødbund",null,"m³",3000]
[]
["2.5","Græssåning, levering og såning",null,0,0]
["2.5.1","Græssåning på skråninger",null,"m²",8900]
["2.5.2","Gødskning af græsarealer",null,"m²",8900]
[]
["SUM 2","JORDARBEJDER",null,0,0]
[]
["3","AFVANDINGSARBEJDER",null,0,0]
["3.1","Drænledninger",null,0,0]
["3.1.1","Dræn af fuldslidsede plastrør",null,0,0]
["3.1.1.2","D100 mm, dybde 0,6-1,0 m",null,"lbm",410]
["3.1.1.3","D100 mm, dybde 1,0-1,5 m",null,"lbm",68]
["3.1.1.6","D150 mm, dybde 0,6-1,0 m",null,"lbm",160]
["3.1.1.7","D150 mm, dybde 1,0-1,5 m",null,"lbm",1434]
["3.1.1.8","D200 mm, dybde 0,6-1,2 m",null,"lbm",100]
["3.1.1.9","D200 mm, dybde 1,2-2,3 m",null,"lbm",4]
["3.1.1.10","D300 mm, dybde 0,6-1,0 m",null,"lbm",147]
["3.1.1.11","D400 mm, dybde 0,6-1,3 m",null,"lbm",188]
["3.1.1.12","D200 mm, dybde 0,3-1,8 m",null,"lbm",37]
[]
["3.2","Gravitationsledninger, regnvand",null,0,0]
["3.2.2","Beton, specialrør type B",null,0,0]
["3.2.2.46","FRB500 mm, dybde 0,0-1,3 m",null,"lbm",147]
["3.2.2.55","FRB600 mm, dybde 0,0-1,3 m",null,"lbm",33]
["3.2.2.56","FRB600 mm, dybde 1,3-2,3 m",null,"lbm",49]
[]
["3.2.3","Beton, specialrør type C",null,0,0]
["3.2.3.49","FRC1400 mm, dybde 3,0-4,0 m",null,"lbm",68]
[]
["3.2.4","Plastkloakrør SN 8",null,0,0]
["3.2.4.7","PL110 mm, dybde 0,0-1,3 m",null,"lbm",147]
["3.2.4.13","PL160 mm, dybde 0,0-1,3 m",null,"lbm",33]
["3.2.4.14","PL160 mm, dybde 1,3-2,3 m",null,"lbm",49]
["3.2.4.21","PL200 mm, dybde 2,0-3,0 m",null,"lbm",49]
[]
["3.5","Betonbrønde",null,0,0]
["3.5.1","1,0 m brønd med incl. dæk og rist",null,0,0]
["3.5.1.2","Højde 1,00-1,50 m sat over nedsivningsbrønd, jf. teg. 03.10",null,"stk",8]
[]
["3.5.2","1,25 m brønd med sandfang el. bundrende excl. brønddæksel",null,0,0]
["3.5.2.2","Højde 1,50-2,00 m",null,"stk",5]
["3.5.2.3","Højde 2,00-2,50 m",null,"stk",5]
[]
["3.6","Plastbrønde",null,0,0]
["3.6.1","Nedløbs- og nedsivningsbrønde",null,0,0]
["3.6.1.2","Ø 425 mm nedsivningsbrønd i plast med, betonkegle, fast karm og kuppelrist. D=2.5 m jf. teg. 03.10",null,"stk",57]
["3.6.1.3","Ø 425 mm nedsivningsbrønd i plast med under ø1000 betonbrønd. D=1,5 jf. teg. 03.10",null,"stk",8]
[]
["3.6.2","0,60 m plastbrønd med sandfang el. bundrende excl. Brønddæksel",null,0,0]
["3.6.2.4","Højde 2,00-2,80 m",null,"stk",1]
[]
["3.9","Sikring af rørindløb og -udløb",null,0,0]
["3.9.7","Sikring af rørindløb eller -udløb med frontmur og sten",null,0,0]
["3.9.7.2","Rørstørrelse 500 mm",null,"stk",4]
["3.9.7.3","Rørstørrelse 600 mm",null,"stk",1]
[]
["3.9.8","Sikring af rørindløb eller -udløb med frontmur med fløje og sten",null,0,0]
["3.9.8.3","Rørstørrelse 1400 mm. Bygværk iht. tegning 03.11",null,"stk",2]
[]
["3.10","Bassin, jord, membran, grus",null,0,0]
["3.10.1","Jordarbejde",null,0,0]
["3.10.1.1","Etablering jordvolde jf. tegning 03.10",null,"stk",5]
[]
["3.10.2","Membran leverer og etablerer",null,0,0]
["3.10.2.1","Levering og etablering bentonitmembran på jordvolde jf. 03.10",null,"stk",5]
[]
["3.10.3","Grus leverer og etablerer",null,0,0]
["3.10.3.1","Levering etablering nedsivningsgrøfter i filtersand, jf. 03.10",null,"m3",3050]
[]
["3.11","Diverse",null,0,0]
["3.11.1","Tilslutninger",null,0,0]
["3.11.1.1","Tilslutning af nye ledninger til eksisterende ledning eller brønd",null,"stk",4]
[]
["3.11.2","Særlige arbejder",null,0,0]
["3.11.2.11","Interimsforanstaltning for etablering af ø1400 ledning",null,"sum",1]
[]
["SUM 3","AFVANDINGSARBEJDER",null,0,0]
[]
["4","BUNDOPBYGNINGSSAND",null,0,0]
["4.1","Mellemkornet sand at levere og indbygge i varierende tykkelser",null,"m³",157000]
["4.2","Mellemkornet sand at levere til bygherres depot i løst mål",null,"m³",30000]
[]
["SUM 4","BUNDOPBYGNINGSSAND",null,0,0]
[]
["5","GRANITSKÆRVER",null,0,0]
["5.5","Skærver at afhente i bygherres depot og indbygge",null,0,0]
["5.5.1","Skærver",null,0,0]
["5.5.1.1","t = 200 mm",null,"m²",670]
["5.5.1.2","t = 350 mm",null,"m²",14900]
["5.5.1.3","t = 400 mm",null,"m²",58300]
["5.5.1.4","t = 500 mm",null,"m²",17900]
[]
["5.6","Stenmel at levere og indbygge",null,0,0]
["5.6.1","Stenmel 0-4 mm",null,0,0]
["5.6.1.1","t = 30 mm",null,"m²",4350]
[]
["SUM 5","GRANITSKÆRVER",null,0,0]
[" ",0,null,0,0]
["6","ASFALTARBEJDER",null,0,0]
["6.2","Grusasfaltbeton (GAB) at levere og udlægge",null,0,0]
["6.2.8","GAB I, t = 60 mm",null,"m²",700]
["6.2.17","Reguleringspris, GAB I",null,"t",6]
[" ",0,null,0,0]
["6.3","Asfaltbetonbindelag (ABB) at levere og udlægge",null,0,0]
["6.3.2","ABB, type 11, t = 60 mm        ",null,"m²",900]
["6.3.5","Reguleringspris, ABB",null,"t",5]
[" ",0,null,0,0]
["6.4","Skærvemastiks (SMA) at levere og udlægge",null,0,0]
["6.4.1","SMA, type 8, t = 30 mm",null,"m²",1100]
["6.4.5","Reguleringspris, SMA 8",null,"t",6]
[" ",0,null,0,0]
["SUM 6","ASFALTARBEJDER",null,0,0]
[" ",0,null,0,0]
["7","BROLÆGNINGSARBEJDER",null,0,0]
["7.1","Kantbegrænsninger",null,0,0]
["7.1.1","Kantbegrænsninger at levere og sætte i beton",null,0,0]
["7.1.1.1","Granitkantsten, kløvede",null,"lbm",25]
["7.1.1.8","Rabatkantsten, beton, grå",null,"lbm",45]
[" ",0,null,0,0]
["7.1.2","Kantbegrænsninger at levere og sætte",null,0,0]
["7.1.2.1","Natursten, d= 0,4-0,6 m",null,"stk",850]
[" ",0,null,0,0]
["7.1.3","Kantbegrænsninger at afhente i depot og sætte i beton",null,0,0]
["7.1.3.1","Granitkantsten",null,"lbm",70]
[]
["7.1.4","Kantbegrænsninger at afhente i depot og sætte",null,0,0]
["7.1.4.1","Natursten",null,"stk",50]
[]
["7.2.5","Flader at afhente i depot og sætte i afretningsgrus",null,0,0]
["7.2.5.3","Betonbelægningssten",null,"m²",110]
[]
["SUM 7","BROLÆGNINGSARBEJDER",null,0,0]
[" ",0,null,0,0]
["8","KØREBANEAFMÆRKNING",null,0,0]
["8.1","Permanent afmærkning",null,0,0]
["8.1.1","Striber, b = 0.1 m",null,"lbm",300]
["8.1.4","Hajtænder, b = 0.3 m",null,"stk",6]
["8.1.5","Cyklistsymboler, l = 1.0 m",null,"stk",6]
[" ",0,null,0,0]
["SUM 8","KØREBANEAFMÆRKNING",null,0,0]
[]
["9","AFMÆRKNINGSMATERIEL",null,0,0]
["9.1","Færdselstavler at levere og opsætte",null,0,0]
["9.1.1","Advarselstavler (A)",null,0,0]
["9.1.1.2","A99, \"Anden fare\", E, s - 700 mm, refleks 4",null,"stk",1]
[]
["9.1.17","Undertavler (U)",null,0,0]
["9.1.17.1","UA, \"Asfalt ophører\", E, s - 250 x 500 mm, refleks 3",null,"stk",1]
[]
["9.2.1","Rørstandere af galvaniseret stål",null,0,0]
["9.2.1.1","Lige stander LS1, Ø 60, HS = 2.0 - 2.9 m",null,"stk",1]
[]
["SUM 9","AFMÆRKNINGSMATERIEL",null,0,0]
[]
["11","UDSTYR",null,0,0]
["11.2","Hegn",null,0,0]
["11.2.2","Hegn at afhente i depot og opstille",null,0,0]
["11.2.2.3","Skydeport, inkl. forsyning",null,"stk",2]
["11.2.2.4","Trådhegn, stål, inkl. stolper og fundamenter",null,"lbm",120]
[]
["SUM 11","UDSTYR",null,0,0]
[" ",0,null,0,0]
["13","FORSYNINGSANLÆG",null,0,0]
["13.1","Elforsyning",null,0,0]
["13.1.7","Diverse",null,0,0]
["13.1.7.5","Trækrør, Ø200 mm PEH, korrugeret",null,"lbm",300]
["13.1.7.6","Genopsætning af mast med diverse udstyr",null,"stk",2]
[" ",0,null,0,0]
["SUM 13","FORSYNINGSANLÆG",null,0,0]
[" ",0,null,0,0]
["14","ØVRIGE ARBEJDER",null,0,0]
["14.2","Betonarbejder",null,0,0]
["14.2.1","Armeret beton, in-situ 250mm",null,"m²",600]
[" ",0,null,0,0]
["SUM 14","ØVRIGE ARBEJDER",null,0,0]
[" ",0,null,0,0]
["15","EVENTUELLE TILLÆGSARBEJDER",null,0,0]
["15.1","Mandskab",null,0,0]
["15.1.1","Timesatser",null,0,0]
["15.1.1.1","Arbejdsmand",null,"timer",50]
["15.1.1.3","Formand",null,"timer",50]
["15.1.1.7","Landmåler",null,"timer",50]
["15.1.1.8","Vagt",null,"timer",50]
[" ",0,null,0,0]
["15.2","Materiel og materialer",null,0,0]
["15.2.1","Materielsatser",null,0,0]
["15.2.1.2","Gravemaskine på larvebånd, 1.0 m³-skovl",null,"timer",100]
["15.2.1.8","Lastvogn med tip, 4-akslet",null,"timer",100]
["15.2.1.9","Dumper med kapacitet på 15 m³",null,"timer",100]
["15.2.1.16","Interimsvej i køreplader, b = 3,0 m, t = 14 mm, at levere, udlægge og fjerne",null,"lbm",300]
[" ",0,null,0,0]
["15.3","Materialer og ydelser",null,0,0]
["15.3.4","Vejrligsforanstaltninger",null,0,0]
["15.3.4.1","Opbrydning af frostskorpe",null,"m²",1000]
["15.3.4.2","Levering, leje og fjernelse af vintermåtter (50 mm)",null,"m²/døgn",100]
[" ",0,null,0,0]
["SUM 15","EVENTUELLE TILLÆGSARBEJDER",null,0,0]

{"sheet":"KRIT","index":2,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Nr.","Nr.","Nr.","Nr.","Nr.","Nr.","Nr.","Nr.","Nr.","Nr.","Nr.","Nr.","Nr.","Nr.","Nr."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]